**OGŁOSZENIE**

Zamawiający:

**Gmina Rzgów, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów**

Działając na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Burmistrza Rzgowa z dnia 8 stycznia 2021 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000 złotych Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na :

**Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Granicznej w Starowej Górze, gmina Rzgów, powiat łódzki wschodni**

w ramach zadania zapisanego w budżecie Gminy Rzgów pod nazwą:

***Naprawa ulicy Granicznej w Starowej Górze***

**Informacje szczegółowe:**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest naprawa nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy

Granicznej w Starowej Górze na odcinku 50m + 5m od granicy pasa drogowego DK91 w kierunku wschodnim. Szerokość jezdni jest równa 5,0 m. Projektuje się wykonanie robót rozbiórkowych związanych z frezowaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 6 cm i odwóz pozyskanego materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. Ze względu na zły stan techniczny krawężników przewiduje się demontaż i ponowny montaż krawężników drogowych, betonowych o wymiarach 15x30x100 [cm] na ławie betonowej (beton C12/15) z oporem. Liczne wyłupania ,zapadnięcia i boczne nachylenia istniejących krawężników świadczą o utracie nośności podłoża gruntowego i ławy betonowej i jej oporu. Ze względu na występowanie istniejących przecięć nawierzchni wykonane w trakcie budowy odwadniającej jezdnię kanalizację deszczową przewiduje się wzmocnienie podłożą poprzez wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu AC16Wgrubości około 6 cm. Przewidziano również wykonanie regulacji pionowej krat ściekowych wpustów deszczowych i obudów armatury zaworowej. Ze względu na zły stan techniczny istniejącego zjazdu publicznego (zjazd do salonu samochodowego), przewiduje się jego rozbiórkę na szerokości 2m i wymianę wszystkich uszkodzonych krawężników na nowe typu najazdowego o wymiarach 15x22x100 [cm] na ławie betonowej oraz odtworzenie nawierzchni z kostki pochodzącej z odzysku na odpowiednich podsypkach. Nawierzchnię należy przygotować do asfaltowania poprzez mechaniczne jej oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 .Warstwę ścieralną należy rozkładać na całej szerokości jezdni bez łączeń podłużnych z betonu asfaltowego AC11S o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm. W związku ze złym stanem istniejącego chodnika niniejsze opracowanie kosztowe przewiduje jako wariant naprawę w/w nawierzchni poprzez jej rozebranie, demontaż obrzeży, dogęszczenie podłoża, wykonanie warstwy podsypkowej ze stabilizacji o Rc=5 MPa, ustawieniu nowych obrzeży betonowych (o wymiarach 8x30x100 [cm] na ławie betonowej (beton C12/15) z oporem i ponowne ułożenie kostki betonowej z odzysku na PCP gr. 3-5 cm. W wyniku przeprowadzonych oględzin w terenie stwierdza się konieczność wymiany uszkodzonej nakrywy betonowej na istniejącej studzience teletechnicznej w obrysie chodnika. Destrukt pozyskany w trakcie modernizacji należy odwieźć na miejsce składowe wskazane przez Zamawiającego w promieniu do 5 km. W wycenie należy przewidzieć projekt, uzgodnienia z Zarządcą Drogi i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót i odpowiednio oznakować na czas robót.

**Warstwy z asfaltobetonu rozkładać na całej szerokości jezdni bez szwu. Włączenia w istniejącą**

**nawierzchnię bitumiczną wykonać w sposób zapewniający szczelność i trwałość.**

**Termin realizacji zamówienia do 30.11.2021 r.**

**Oferty należy składać do dnia 07 października 2021 roku do godziny 09.15 do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Rzgowie lub na adres e-mail: sekretariat@rzgow.pl. Ewentualne pytania należy kierować do referatu inwestycji na adres; inwestycje@rzgow.pl .**

**Informacja i złożonych ofertach zostanie umieszczona na stronie BIP UM w Rzgowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku złożenia ofert przekraczających przeznaczone na to środki**

Kryterium oceny i wyboru ofert jest cena.