Rzgów 2015-09-04

Dotyczy: Przebudowa ulicy Granicznej i Topolowej w Starowej Górze

Odpowiedzi na pytania.

Do Gminy Rzgów wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy SST GT-04 . Przedstawione w ST dla m-ma są oparte o normę PN-S 96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010 roku wdrożonych zarządzeniem nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

1. Dala jakiej kategorii ruchu została zaprojektowana konstrukcja nawierzchni. Odp. Kategoria KR1 zgodnie ze stroną 6 opisu technicznego.
2. Zgodnie z załaczonym do dokumentów przetargowych przedmiarem na przebudowę ulicy Granicznej w Starowej Górze poz. 16 jest do wykonania podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 20 kg na 1m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, wykonywane mieszarką do stabilizacji gruntu, doczepną  -  m2  0,00. Czy Zamawiający rezygnuje z wykonania w/w warstwy, jesli nie to jaka ilość przyjąć do wyceny. Odp. Zgodnie z tabelą nr 3 ul. Graniczna, 824m2

Zgodnie z tabelą nr 4 ul. Topolowa, 593m2

1. Czy zamawiający posiada zgodę właścicieli działek na wejście w na teren ich posesji na prowadzenie robót budowlanych i i umieszczenie kanału deszczowego. Odp. Nie, gdyż inwestycja jest prowadzona w systemie ZRID i takie zgody nie są potrzebne.
2. Czy zamawiający posiada zgodę właścicieli działek na rozbiórkę ogrodzeń, bram i wjazdów kolidujących z budową kanalizacji deszczowej? Odp. Nie, gdyż inwestycja jest prowadzona w systemie ZRID i takie zgody nie są potrzebne.
3. W czyim zakresie leży dokonanie odtworzenia tych elementów? Odp. Zamawiającego.
4. Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew kolidujących z kanałem oraz wycinkę oraz wycinkę żywopłotu wzdłuż ogrodzeń, a w szczególności posesji ul. Topolowa 22-18? Odp. Nie, gdyż inwestycja jest prowadzona w systemie ZRID i takie zgody nie są potrzebne.
5. Czy w ulicy Jana Pawła II istnieje kanalizacja deszczowa? Odp. Tak
6. Czy zamawiający akceptuje (określoną w przedmiarze robót ) zasypkę gruntem rodzimym? Odp. Tak
7. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych będzie istniała konieczność odwodnienia wykopów. Czy Zamawiający pokryje koszty odwodnienia jako roboty dodatkowe? Odp. Porównując profil podłużny kanalizacji deszczowej z pomierzonym zwierciadłem wody nic nie wskazuje na potrzebę jej pompowania . Jeżeli taka potrzeba naprawdę wystąpi Gmina zapłaci za te prace dodatkowo.
8. Brak możliwości wykonania przykanalików metodą bezwykopową. Czy zamawiający wyrazi zgodę na ich wykonanie metodą wykopu otwartego? Odp. Tak
9. Brak w przedmiarach robót związanych związanych z cięciem piła krawędzi jezdni bitumicznej w ulicy Granicznej w km 0+000 do 0+256 oraz w ulicy Topolowej w km 0+000 do 0+335 w celu ustawienia krawężnika betonowego. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o stosowne roboty. Odp. Oferta powinna być oparta o dokumentację i dołączony do ogłoszenia przedmiar. W przypadku wystąpienia robót nieopisanych w dokumentacji lub przedmiarze, a niezbędnych do wykonania zadania podstawowego zostaną one rozliczone odrębną umową. Jeżeli z dokumentacji wynika potrzeba wykonania jakichś nieujętych w przedmiarze należy je wykonać.
10. Brak w przedmiarach robót związanych z uzupełnieniem masą asfaltową szczeliny między krawężnikiem, a istniejącą nawierzchnia bitumiczną. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o stosowne roboty. Odp. Oferta powinna być oparta o dokumentację i dołączony do ogłoszenia przedmiar. W przypadku wystąpienia robót nieopisanych w dokumentacji lub przedmiarze, a niezbędnych do wykonania zadania podstawowego zostaną one rozliczone odrębną umową. Jeżeli z dokumentacji wynika potrzeba wykonania jakichś nieujętych w przedmiarze należy je wykonać.
11. Projekt przewiduje montaż wpustów ulicznych w ulicy Granicznej i Topolowej na odcinkach z istniejącą nawierzchnią bitumiczną. Brak jest natomiast w przedmiarach robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni i podbudowy w celu montażu wpustów ulicznych. Odp . Oferta powinna być oparta o dokumentację i dołączony do ogłoszenia przedmiar. W przypadku wystąpienia robót nieopisanych w dokumentacji lub przedmiarze, a niezbędnych do wykonania zadania podstawowego zostaną one rozliczone odrębną umową. Jeżeli z dokumentacji wynika potrzeba wykonania jakichś nieujętych w przedmiarze należy je wykonać.
12. Zgodnie z dokumentacja projektową na odcinkach ulicy Granicznej i Topolowej nie posiadającej nawierzchni asfaltowej należy wykonać następującą konstrukcję jezdni:

-Warstwa ścieralna bitumiczna gr. 4 cm

- Warstwa wiążąca bitumiczna gr. 4 cm

-Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm

-Warstwa wyrównująca z piasku gr. 12 cm

A na odcinkach o gruntach nienośnych

-Warstwa ścieralna bitumiczna gr. 4 cm

- Warstwa wiążąca bitumiczna gr. 4 cm

-Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm

-Warstwa wyrównująca z piasku gr. 5 cm

- Stabilizacja gruntu cementem gr. 10 cm

Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że w 2013 roku w ramach realizacji zadania „ Budowa kanalizacji podciśnieniowej w ulicy Granicznej i Topolowej” zostały na wskazanych odcinkach wykonane następujące roboty:

-Korytowanie na gł. 30 cm

-Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm.

-Podbudowa z kruszyw łamanych 20 cm.

Na ulicy Granicznej na powierzchni 1612 m2 i ul. Topolowej 1247 m2.

Proszę o udzielenie odpowiedzi czy pomimo już wykonanych warstw konstrukcyjnych na w/w ulicach należy je wykonać ponownie zgodnie z dokumentacją projektową czy też zostały one omyłkowo uwzględnione w przedmiarach robót.

Odp. Na projektowanych odcinkach drogi w miejscu gdzie w czasie budowy kanalizacji wykonywano podbudowę tłuczniową z badań geologicznych wynika, że część gruntu ma wątpliwą nośność. W związku z tym projektant zalecił stabilizację gruntu, co wymaga wymiany podbudowy. W związku z tym dla celów ofertowania proszę uwzględnić koszt wykonania nowej podbudowy i stabilizacji.