Rzgów 09 lipca 2021 r.

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia stanowi budowa kanalizacji podciśnieniowej w ul. Gruntowej w Starowej Górze , w tym:

* rurociągi podciśnieniowe
* odgałęzienia podciśnieniowe,

- kable monitoringowe (teletechniczne).

**Lokalizacja inwestycji**

Inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Rzgów w miejscowości

Starowa Góra:, w zakresie ulicy Gruntowej 7 i 9

.

**ul. Gruntowa 7 dz. nr 484 (droga) do granicy działki nr 482/8**

dł. kan. podc.5 m

dł. kan. graw. 10 m,

ilość studni zaworowych 1 kpl., **dostarcza inwestor**

studnia rewizyjna PVC-U D 425 1 kpl

długość kabla monitoringu 5 m.

**ul. Gruntowa 9 dz. nr 484 (droga) do granicy działki nr 482/9**

dł. kan. podc.5 m

dł. kan. graw. 2 m,

ilość studni zaworowych 1 kpl., **dostarcza inwestor**

długość kabla monitoringu 5 m

**W powyższym zakresie robót wykonawca musi uwzględnić:**

- obsługę geodezyjną w trakcie wykonywania robót, jak i po zakończeniu robót

(inwentaryzacja geodezyjna),

- zaplecze budowy ( we własnym zakresie),

- organizację ruchu drogowego

- szczegółowy zakres prac do wykonania jest zawarty w dokumentacji oraz

projekcie **(przedmiar nie jest podstawą wyceny należy go traktować jako element**

**pomocniczy),**

- połączenie projektowanego kabla monitoringu z istniejącym w ul. Gruntowej