Rzgów 25 sierpnia 2021 r.

 **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia stanowi budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Gontowej(418/1),ul. Zagłoby 35(302) w Starowej Górze i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Usługowej 11 (261/19), ul. Frontowej (458/44), ul. Zdrojowa 2(podłączenie od ul. Czartoryskiego) w tym:

* rurociągi podciśnieniowe,
* odgałęzienia podciśnieniowe,
* kable monitoringowe (teletechniczne),
* rurociągi grawitacyjne
* odgałęzienia grawitacyjne

**Lokalizacja inwestycji**

Inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Rzgów w miejscowości :

**Starowa Góra**, w zakresie ulicy Gontowej, ulicy Zagłoby, ulicy Frontowej,

**ul. Gontowa dz. nr 418/11 (droga) do granicy działki 418/1**

dł. kan. podc.5 m

dł. kan. graw. 5 m,

ilość studni zaworowych 1 kpl., **dostarcza inwestor**

długość kabla monitoringu 5 m.

**ul. Zagłoby dz. nr 215 (droga) do granicy działki nr 302**

dł. kan. podc.45 m

dł. kan. graw. 2 m,

 ilość studni zaworowych 1 kpl., **dostarcza inwestor**

długość kabla monitoringu 45 m

**ul. Frontowa dz. nr 458/17 (droga) przy dz. 458/45, do granicy działki nr 458/44**

 dł. kan. graw. 10 m,

 ilość studni rewizyjnych PVC-U D 425 2 kpl.,

**Stara Gadka**, w zakresie ulicy Usługowej, ulicy Zdrojowej(podłączenie od ul. Czartoryskiego,

**ul. Usługowa dz. nr 236/9, 261/18 do granicy dz. nr 261/19**

dł. kan. graw. 17 m,

 ilość studni rewizyjnych PVC-U D 425 2 kpl.,

**ul. Zdrojowa 2 (podłączenie od ul. Czartoryskiego) dz. nr 253/1, do granicy dz. nr 255**

dł. kan. graw. 20 m,

ilość studni rewizyjnych PVC-U D 425 2 kpl.,

**W powyższym zakresie robót wykonawca musi uwzględnić:**

- obsługę geodezyjną w trakcie wykonywania robót, jak i po zakończeniu robót

 (inwentaryzacja geodezyjna),

- zaplecze budowy ( we własnym zakresie),

- organizację ruchu drogowego

- szczegółowy zakres prac do wykonania jest zawarty w dokumentacji oraz

 projekcie **(przedmiar nie jest podstawą wyceny należy go traktować jako element**

 **pomocniczy),**

- połączenie projektowanego kabla monitoringu z istniejącym w ul. Gontowej, ul. Zagłoby.