Załącznik nr 3 - Wzór umowy

**Umowa nr ...........**

**na podstawie postępowania nr ZL.69.2016.GK**

W dniu ........................ roku w Rzgowie pomiędzy:

**Gminą Rzgów z siedzibą w Rzgowie , Pl.500-lecia 22 95-030 Rzgów, NIP.7282606012**, **REGON: 472057827** zwanym dalej "**Zamawiającym**" reprezentowaną przez:

Burmistrz Rzgowa **Mateusza Kamińskiego**

**a**

**.....................................................................................................................**

reprezentowanym przez **..........................................** zwanym dalej "**Wykonawcą**" została zawarta umowa następującej treści:

**§1**

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań polegających na **konserwacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2017 r. z**godnie z zakresem konserwacji stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

**§2**

Strony ustalają, że umowa niniejsza zostaje zawarta na okres: **od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.**

**§3**

**1.** Strony ustalają, że Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzymywać będzie wynagrodzenie zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą na podstawie cen jednostkowych w kwocie:

- cena netto za konserwację jednego punktu oświetleniowego miesięcznie (zł) **........................**

- podatek VAT (23%)

słownie zł: **.......................................................................**

- cena brutto za konserwację jednego punktu oświetleniowego miesięcznie

słownie zł: .......................................................................

w okresie od 01.01.2017 r. Do 31.12.2017 r.

**2.** Punkty oświetleniowe w ilości **752 szt** **X ....... zł** (cena netto za konserwację jednego punktu oświetleniowego zł/1 miesiąc) **+ 23%VAT= .....................................** brutto/1miesiąc

**3.** Wartość umowy za cały okres trwania zamówienia została obliczona w następujący sposób:

**(liczba punktów oświetleniowych x cena netto za konserwację jednego punktu oświetleniowego+ 23%VAT) x 12 miesięcy** i wynosi ................... **zł** (słownie: ........................ )

**4.** Zamawiający zobowiązuje się jedynie zapłacić za faktyczne wykonanie przedmiotu umowy.

**5.** Realizacja umowy będzie następowała na zlecenie Zamawiającego wg potrzeb. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zrealizowanie umowy do kwoty o której mowa w §3 ust.3 umowy jak i roszczenie o odszkodowanie lub inne.

**6.** Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).

**7.** Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie przelewem na wskazany w fakturze VAT/rachunku nr rachunku bankowego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku w cyklu miesięcznym.

**8.** Termin płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

**9.** Strony zgodnie ustalają, że liczba punktów świetlnych podlegających konserwacji w miarę realizacji robót modernizacyjnych i inwestycyjnych może ulec zmianie.

* W przypadku zmiany ilości punktów świetlnych powyżej 10 szt. w wyniku prowadzonych inwestycji na terenie gminy, do umowy zostaną wprowadzone zmiany w formie aneksu.

**§4**

Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia z ramienia Wykonawcy będzie **Włodzimierz Kaczmarek tel. 42 2141233,**

a z ramienia Zamawiającego - **..............................**

**§5**

Strony ustalają, że wszelkie koszty związane z wyłączeniem linii oraz dopuszczenia do pracy ponosi Wykonawca.

**§6**

**1.** Strony ustalają, że każda awaria musi być usunięta w ciągu 48 godzin od telefonicznego lub e-mailem zgłoszenia awarii Wykonawcy przez Zamawiającego pod nr tel. …................. lub adresem e-mail …..............., z powyższego wyklucza się klęski żywiołowe i duże dewastacje.

**2.** Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia samodzielnie lub przy udziale Wykonawcy kontroli stanu oświetlenia dróg.

**§7**

**1.** Odbiory wykonywanych robót dodatkowych nie ujętych w zakresie konserwacji, a których koszt wykonania nie przekroczy 20% wartości umowy będą przeprowadzone na bieżąco przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy.

**2.** Podstawę do wystawiania faktury za roboty dodatkowe stanowić będzie protokół odbioru oraz kosztorys powykonawczy.

**§8**

Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**§9**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań umownych.

**§10**

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. Dla Wykonawcy i dwa egz. dla Zamawiającego.

**Zleceniobiorca: Zleceniodawca :**

**Załącznik Nr 1**

**do Umowy nr GK. ...........................**

**z dnia .............................**

**1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w okresie od 01.01.2017 r. Do 31.12.2017 r.**

**2. Struktura systemu oświetleniowego będącego przedmiotem zamówienia:**

a) liczba punktów świetlnych **752 szt.,** w tym:

W/w stan ilościowy może ulec zmianie w wyniku prowadzonych na terenie gminy inwestycji. W przypadku zmiany ilości punktów oświetleniowych powyżej 10 szt. do umowy na wykonanie zamówienia zostaną wprowadzone zmiany w formie aneksu.

a. zasilanie i rozdzielnie oświetleniowe: tablice oświetleniowe umieszczone w stacjach trafo z których są zasilane,

b. system sterowania oświetleniem ulicznym: zegary astronomiczne,

c. oświetlenie uliczne objęte niniejszym zamówieniem wykonane jest jako powieszone na linii napowietrznej niskiego napięcia lub jako słupy oświetleniowe zasilane linią kablową.

**3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów w następującym zakresie:**

• prowadzenie bieżącej konserwacji obwodów oświetleniowych,

• naprawę linii oświetleniowych nn po uszkodzeniach,

• naprawę kabli i konserwację wyjść kablowych na słupy,

• naprawę i wymianę bezpieczników zabezpieczających obwody oświetleniowe,

w stacjach, w skrzyniach sterowniczo-zabezpieczeniowych oświetlenia,

• ustawianie zegarów sterujących,

• wymianę źródeł światła, kondensatorów, dławików,

• przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej oraz wymianę,

uszkodzonych i zużytych elementów sterowania,

• wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych oraz utrzymanie w należytej czystości opraw, kloszy i odbłyśników,

• remont i konserwację drzwiczek, wnęk kablowych (słupy oświetlenia wydzielonego),

• konserwację tablic sterowniczych i rozdzielczych oraz szafek oświetleniowych,

• konserwację konstrukcji wsporczych (wysięgniki itp.),

• remont i wymianę kabla oświetleniowego w zakresie:

− lokalizacja uszkodzenia,

− wymiana uszkodzonego kabla,

− pomiary elektryczne,

− utylizacja zużytych źródeł światła,

− uzupełnienie i wymiana uszkodzonych kloszy opraw,

• prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej w zakresie:

− książka zgłoszeń,

− przeglądów,

• powiadomienie odbiorców o przerwach w dostawie energii związanych z pracami konserwacyjnymi

• koszt dostępu do stacji trafo,

• koszt uszkodzenia/kradzieży zegarów.

**4. Sposób wykonania zamówienia:**

a. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń energetycznych.

b. utrzymywanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności,

c. utrzymywanie we właściwym stanie osłon i odbłyśników opraw,

d. utrzymywanie właściwego stanu technicznego linii i instalacji oświetleniowej, zapewniającego prawidłową pracę urządzeń oświetleniowych bez zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych,

e. utrzymanie estetycznego stanu urządzeń (czyste klosze, pozamykane wnęki),

f. systematyczne dokonywanie przeglądów i oględzin linii oświetleniowych i urządzeń sterowniczych,

g. prawidłowe i czytelne oznakowanie obwodów oświetlenia ulicznego w szafach sterowniczych oraz wnękach słupowych umożliwiające ich włączenie lub wyłączenia w koniecznych przypadkach,

h. fachowa obsługa wyposażona w środki transportowe, podnośnik montażowy,

i. bieżące odbieranie informacji, zgłoszeń awarii (całodobowo) i odwrotne przekazywanie informacji o likwidacji zgłoszonych usterek oraz zgłoszenie awarii kablowych będących w naprawie u Wykonawcy a powodujących czasowe wyłączenia oświetlenia,

j. bezzwłoczna likwidacja uszkodzeń sieciowych lub sterowniczych powodujących wygaśnięcie punktów oświetleniowych szczególnie ważnych dla ruchu komunikacyjnego,